**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

**за изпълнение на СМР**

ОБЕКТ: Извършване на ремонт на покрив на административната сграда на ЦОПУО на територията на СО – район „Слатина“, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 5“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на видовете строително ремонтни работи | Мярка | Кол-во |
| 1 | Доставка и монтаж метални керемиди RAL 028 MAT, d= 0,5 mm модел KORAL със Zng 275gr 118/350/20 и винтове с EPDM щайба - 4.8 x35, 4.8 x 20 или подобни | м 2 | 1360 |
| 2 | Доставка и монтаж на дифузно фолио 135 гр с показатели : Sd - 0.015m, Паропропускливост 2900g/m2/24h, CLASS W1 или подобни | м 2 | 1360 |
| 3 | Доставка и монтаж на двойна скара дъски и контра летва 5/5 | м 2 | 1360 |
| 4 | Доставка и монтаж на челни дъски | м | 187 |
| 5 | Доставка и монтаж на улуци 5 " с полиестерно покритие | м | 187 |
| 6 | Доставка и монтаж на казанчета ф 100 с полиестерно покритие | бр. | 14 |
| 7 | Доставка и монтаж на облицовка с полиестерно покритие - била, надолучна пола, снегозадържане | м | 494 |
| 8 | Обшивка за било с лента тип V - ROLL BASE B с вентилация или подобна | м | 116 |
| 9 | Доставка и монтаж на изход WGI размер 46/75 | бр. | 8 |
| 10 | Почистване на обекта и извозване на стари строителни материали (включително стъклена вата) | м 3 | 50 |
| 11 | Механизация – GEDA LIFT или подобна | бр. | 4 |
| 12 | Доставка и монтаж маншони | бр. | 6 |
| 13 | Доставка и монтаж отдушник | бр. | 19 |
| 14 | Доставка и монтаж обшивки на комин | бр. | 1 |

Гаранционен срок на изпълнените ремонтни работи: най-малко 5 години.